Keputusan Kepala Bapedal No. 107 Tahun 1997
Tentang : Perhitungan Dan Pelaporan Serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara

KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

Menimbang :

a.	bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep- 45 /MENLH/ 10/ 1997 tentang Indeks Pencemar Udara , perlu disusun pedoman teknis perhitungan dan pelaporan serta informasi indeks standar pencemar udara;
b.	bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan tentang Pedoman Teknis perhitungan dan pelaporan serta informasi indeks standar pencemar udara;

Mengingat :

1.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); 
2.	Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 
3.	Keputusan Presiden RI Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; 
4.	Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor  : Kep- 02 / MENKLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan; 
5.	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor  : Kep- 35 / MENLH/10/1993 tentang Ambang Batas emisi Gas Buang Kedaraan Bermotor ;
6.	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor  : Kep- 15 / MENLH/4/1996 tentang Program Langit Biru; 
7.	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor  : Kep- 45 / MENLH/10/1997 tentangIndeks Standar Pencemar Udara; 
8.	Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : Kep – 135 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
9.	Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : Kep – 205/ KABAPEDAL/07/ 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber tidak bergerak.

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN SERTA INFORMASI INDEKS STNDAR PENCEMAR UDARA

Pasal 1

PedomanTeknis Perhitungan dan Pelaporan serta Informasi Indeks standar pencemar udara ini diperlukan sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan perhitungan, pelaporan dan sistem informasi indeks standar pencemar udara bagi :
a.	instansi terkait;
b.	Gubernur Kepala Daerah tingkat I, dan Bupati/ walikotamadya kepala daerah tingkat II terkait; 

Pasal 2

Parameter-parameter dasar untuk indeks standar pencemar udara dan periode waktu pengukuran adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran I. 
  
Pasal 3

Angka dan Kategori Indeks standar Pencemar Udara adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran II. 

Pasal 4

Pengaruh Indeks standar pencemar udara terhadap tiap parameter kualitas udara adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran III. 

Pasal 5

Batas Indeks standar Pencemar udara dalam satuan SI adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran IV. 

Pasal 6

Perhitungan Indeks Standar Pencemar Udara adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran V. 

Pasal 7

Contoh Pengambilan Indeks Pencemar Udara dari beberapa Stasiun Pemantau adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran VI. 

Pasal 8

1. 	Penyampaian Indeks Pencemar Udara kepada masyarakat wajib memuat informasi sebagai berikut :
	a.	waktu pelaporan;
	b.	ketentuan waktu;
	c.	bagian wilayah atau lokasi yang dilaporkan;
d.	Indeks standar Pencemar Udara dari setiap parameter yang diukur;
e.	Indeks standar Pencemar Udara maksimum;
f.	parameter pencemar kritis;
g.	Kategori Indeks standar Pencemar Udara;
h.	gambaran kategori dan rentang Indeks standar Pencemar Udara dengan ketentuan waktu sebagai berikut :
	1. kategori baik rentang 0 sampai 50 dengan warna hijau;
	2. kategori sedang rentang 51 sampai 100 dengan warna biru;
3. kategori tidak sehat rentang 101 sampai 199 dengan warna  kuning;
4. kategori sangat tidak sehat rentang 200 sampai 299 dengan warna  merah;
5. kategori berbahaya rentang 300 sampai 500 dengan warna  hitam;
2.	Format penyampaian Indeks Standar Pencemar udara kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilakukan melalui :
a.	Media massa dan elektronika (radio, televisi, surat kabar, majalah dan lainnya);
b.	papan peragaan pada tempat tempat umum tertentu;

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan : di Jakarta 
Pada tanggal : 21 Nopember 1997 
Kepala Badan Pengendalian 
Dampak Lingkungan, 

ttd
Sarwono Kusumaatmadja

Lampiran I
Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
No. 107 Tahun 1997 Tanggal 21 November 1997

PARAMETER-PARAMETER DASAR UNTUK INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA (ISPU) DAN PERIODE WAKTU PENGUKURAN

Catatan :
1. Hasil pengukuran untuk pengukuran kontinyu diambil harga rata-rata tertinggi waktu pengukuran.
2. ISPU disampaikan kepada masyarakat setiap 24 jam dari data rata-rata sebelumnya (24 jam sebelumnya).
3. Waktu terakhir pengambilan data dilakukan pada pukul 15.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIBB).
4. ISPU yang dilaporkan kepada masyarakat berlaku 24 jam ke depan ( pkl 15.00 tgl (n) sampai pkl 15.00 tgl (n+1 ) )

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Ttd.

Sarwono Kusumaatmadja

Lampiran II
Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
No. 107 Tahun 1997 Tanggal 21 November 1997

ANGKA DAN KATEGORI INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA (ISPU)

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Ttd.

Sarwono Kusumaatmadja

Lampiran III
Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
No. 107 Tahun 1997 Tanggal 21 November 1997

PENGARUH INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA UNTUK SETIAP PARAMETER PENCEMAR

Lampiran IV
Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
No. 107 Tahun 1997 Tanggal 21 November 1997

BATAS INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA DALAM SATUAN SI

a) Dalam Bentuk Tabel

1. Pada 25 C dan 760 mm Hg 	
2. Tidak ada indeks yang dapat dilaporkan pada konsentrasi rendah dengan jangka pemaparan yang pendek

b) Dalam Bentuk Grafik

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Ttd.

Sarwono Kusumaatmadja

Lampiran V
Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
No. 107 Tahun 1997 Tanggal 21 November 1997

PERHITUNGAN INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA

A) SECARA PERHITUNGAN

 Konsentrasi nyata ambien (Xx)  ppm, mg/m3, dll.  
 Angka nyata ISPU (1)

 
I 	=	ISPU terhitung
Ia 	= 	ISPU batas atas 
Ib 	= 	ISPU batas bawah 
Xa = 	Ambien batas atas 
Xb = 	Ambien batas bawah
Xx 	= 	Kadar ambien nyata hasil pengukuran

CONTOH PERUBAHAN ANGKA SECARA PERHITUNGAN

Diketahui konsentrasi udara ambient untuk jenis parameter SO2 adalah 332 µg/m3. 
Konsentrasi tersebut jika dirubah ke dalam angka Indeks Standar Pencemar Udara adalah sebagai berikut :

	Dari Tabel "Batas Indeks Standart Pencemar Udara (Dalam Satuan SI)" 

Maka :
Xx 	= 	Kadar ambien nyata hasil pengukuran		 322 µg/m3
Ia 	= 	ISPU batas atas					 100 (baris 3) 
Ib 	= 	ISPU batas bawah 					  50 (baris 2)
Xa = 	Ambien batas atas  				  365 (baris 3)
Xb = 	Ambien batas bawah   				  80 (baris 2)

Sehingga angka-angka tersebut dimasukkan dalam rumus (*) menjadi :

100 – 50
I = ----------- (322 – 80) + 50
365 – 80 

= 92.45

= 92 (pembulatan)

Jadi konsentrasi udara ambien SO2  322 mg/m3 dirubah menjadi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) : 92

B) SECARA GRAFIK

Contoh :
Jika diketahui konsentrasi untuk paremeter PM10 adalah 250 µg/m3 konsentrasi 
ini jika dirubah dalam Indeks Standar Pencemar Udara dengan menggunakan grafik adalah sebagai berikut :
Dari kurva batas angka indeks standar pencemar udara dalam satuan matriks, sumbu X di angka 250 ditarik ke atas sampai menyentuh garis dan ditarik ke kiri sampai menyentuh sumbu Y didapat angka 150. Sehingga konsentrasi PM10  250 µg/m3 dirubah menjadi angka Indeks Standar Pencemar Udara menjadi 150 (untuk lebih jelas dapat dilihat gambar di bawah ini).

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Ttd.

Sarwono Kusumaatmadja

Lampiran VI
Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
No. 107 Tahun 1997 Tanggal 21 November 1997

CONTOH PENGAMBILAN INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA DARI BEBERAPA STASIUN PEMANTAU

Misal : Kota Denpasar
Jumlah Stasiun Monitoring : 3 buah
Angka-angka Indeks Standar Pencemar Udara dari setiap stasiun : 

Stasiun I (Pertama)
Angka Indeks Standar Pencemar Udara untuk 5 polutan PM10 = 96, SO2 = 80,
O3 = 40, NO2 = 55, CO = 90 
Stasiun II (Kedua)
Angka Indeks Standar Pencemar Udara untuk 5 polutan PM10 = 88, SO2 = 44,
O3 = 40, NO2 = 42, CO = 83 
Stasiun III (Ketiga)
Angka Indeks Standar Pencemar Udara untuk 5 polutan PM10 = 91, SO2 = 71,
O3 = 35, NO2 = 55, CO = 92

Indeks Standar Pencemar Udara yang dilaporkan ke media massa (koran harian setempat /televisi stasiun setempat) adalah Indeks Standar Pencemar Udara yang paling tinggi. Untuk kasus di atas Indeks Standar Pencemar Udara tertinggi adalah dari Stasiun I (pertama) yaitu polutan PM10 dengan Indeks Standar Pencemar Udara 96. Sehingga inti laporan kemasyarakatan adalah :
Indeks Standar Pencemar Udara Denpasar adalah :
* Indeks Standar Pencemar Udara	: 96
* Kualitas Udara 				: sedang
* Parameter dominan 			: PM10
Berlaku 24 jam dari hari ini pukul 15.00 tanggal (n) sampai pkl 15.00 tgl (n+1).

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Ttd.

Sarwono Kusumaatmadja

Lampiran VII
Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
No. 107 Tahun 1997 Tanggal 21 November 1997

Contoh Format Laporan Harian ke Masyarakat

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Ttd.

Sarwono Kusumaatmadja

______________________________________